ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
α) Από τη σχέση T = t° + 273° μετατρέπουμε σε βαθμούς Κέλβιν
T1 = 353 + 273 ⇨ T1 = 626 Κ
Για τη θερμοκρασία των 104 °F, από τη σχέση  =  
μετατρέπουμε τη θερμοκρασία 104 °F αρχικά σε βαθμούς Κελσίου
 =  ⇨  = , από την οποία προκύπτει ότι t2 = 40 °C
από τη σχέση T = t° + 273° μετατρέπουμε σε βαθμούς Κέλβιν
T2 = 40 + 273 ⇨ T2 = 313 Κ

β) Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μηχανής υπολογίζεται από τη σχέση
nθ = 1 – ⇨ nθ = 1 – ⇨ nθ = 1 – 0.5 ⇨ nθ = 0.5

