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2.1  α)  Ποια είναι τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των τεχνητών έναντι των φυσικών λίθων ;  (μονάδες 8)

β) Να κάνετε την αντιστοίχιση. (μονάδες 8)
	1
	Ξηρολιθοδομές ή ξερολιθιές
	Α
	 κατασκευάζονται με λαξευτές (πελεκητές, ξεστές) πέτρες, που έχουν ένα ακριβές γεωμετρικό σχήμα μετά από την κατάλληλη
επεξεργασία τους.

	2
	Αργολιθοδομές 
	Β
	έχουν υποστεί κατεργασία μόνο στην ορατή επιφάνειά τους, δηλαδή στην όψη τους και σε βάθος περίπου 10cm.

	3
	Ημιλαξευτές Λιθοδομές 
	Γ
	Τοιχοποιίες που γίνονται με αργούς λίθους (έχουν υποστεί πολύ μικρή ή και καθόλου επεξεργασία) και κονίαμα. 

	4
	Λαξευτές Λιθοδομές
	Δ
	κτίζονται χωρίς κονίαμα (λάσπη) και με σχετικά μικρή - επιτόπια επεξεργασία των λίθων. 




2.2  Ποια είναι τα βασικότερα συστήματα δόμησης λιθοδομών από λαξευτές πέτρες ;  (μονάδες 9).



