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4.1   α)  Η κοκκομετρική διαβάθμιση ενός μείγματος που θα προκύψει από την ανάμειξη άμμου και σκύρων σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα έχει ως ακολούθως. Να υπολογίσετε το ποσοστό διερχόμενου μείγματος σε κάθε κόσκινο. (μονάδες 12)
	Κόσκινο (mm) 
	Διερχόμενο ποσοστό  %

	
	άμμος
	σκύρα
	μείγμα

	31,5
	100
	100
	

	16
	100
	80
	

	8
	100
	40
	

	4
	100
	10
	

	2
	95
	5
	

	1
	75
	-
	

	0,25
	10
	-
	


β) Να σχεδιάσετε το  κοκκοµετρικό διάγραµµα του μείγματος των αδρανών υλικών. (μονάδες 13)
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