	
	
	



ΘΕΜΑ 2 
2.1 Σε ποιο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI δίνεται απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Ποια είναι η μοναδική διεύθυνση που πρέπει να έχει ένας κόμβος του δικτύου; 
β. Ποια bit πρέπει να προστεθούν στην  ουρά (tail)  του πλαισίου (frame) για να δηλώσουν το τερματισμό του.
γ. Ποια στάθμη τάσης (volt) αντιστοιχεί στα δυαδικά ψηφία 0 και 1;
δ. Πως γίνεται ο έλεγχος ροής δεδομένων κατά την σύνδεση δυο απομακρυσμένων σταθμών στο δίκτυο
ε. Σε ποια μορφή πρέπει να μετατραπούν τα δεδομένα που πρόκειται να αποσταλούν σε κάποιο κόμβο ώστε να είναι αναγνωρίσιμα.
στ. Πως γίνεται η αναγνώριση και σύνδεση χρηστών σε ένα απομακρυσμένο σύστημα. 
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2.2 Για την σύνδεση ενός σκληρού δίσκου σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή υπάρχουν δύο επιλογές. Η σύνδεση ενός σκληρού δίσκου PATA/IDE και ενός SATA 1.0. Εξηγήστε σε σχέση με τη μεταφορά δεδομένων ποια τεχνική ακολουθεί το κάθε πρότυπο. Αν ο ρυθμός μεταφοράς για το PATA είναι 133ΜΒ/s ενώ για το SATA 1,5Gb/sec, πόσες φορές ποιο γρήγορη ή πιο αργή είναι η μεταφορά δεδομένων του ενός πρότυπου από το άλλο.
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2.3 Σε ποιο επίπεδο της αρχιτεκτονικής OSI περιγράφεται η αντιμετώπιση  του φαινόμενου  της σύγκρουσης. Για την αποτροπή του παραπάνω φαινόμενου μια μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η CSMA/CD. Αναφέρεται πολύ συνοπτικά τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει αυτή η μέθοδος πρόσβασης στο μέσο. 
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