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2.2. Επειδή η κλίμακα ταχύτητας με την οποία λειτουργεί η KME είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή με την οποία λειτουργεί ένας σκληρός δίσκος, όταν η KME χρειάζεται να «διαβάσει» δεδομένα από τον σκληρό δίσκο, στέλνει ένα σήμα διακοπής μέσω του ΛΣ στην συσκευή δίσκου ζητώντας από τη συσκευή να προσδιορίσει και να ετοιμάσει αυτά τα δεδομένα. 
Στη συνέχεια η ΚΜΕ μπορεί να ασχολείται με άλλες εργασίες, αντί να περιμένει ένα αρκετά μακρύ αλλά και απροσδιόριστο σε διάρκεια χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή θα χρειαστεί η συσκευή του σκληρού δίσκου να φέρει σε πέρας την εργασία της αναζήτησης και ανεύρεσης των δεδομένων. 
Όταν η συσκευή δίσκου έχει ετοιμάσει τα δεδομένα που ζήτησε η ΚΜΕ στέλνει ένα σήμα διακοπής μέσω του ΛΣ στην ΚΜΕ ότι μπορεί στη συνέχεια να «διαβάσει» αυτά τα δεδομένα. [1]

[1] http://www.it.uom.gr/project/mycomputer/r_usage/i_intro.html accessed 11/3/2022, (βλ. Βιβλίο μαθητή σελ. 40  “Για αυτόν τον λόγο...”, σελ. 53)
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2.2. 


Επειδή η κλίμακα ταχύτητας με την οποία λειτουργεί η 


KME


 


είναι κατά πολύ μεγαλύτερη 


από αυτή με την οποία λειτουργεί ένας σκληρός δίσκος, όταν η 


KME


 


χρειάζεται


 


να «διαβάσει»


 


δεδομένα από το


ν


 


σκληρό 


δίσκο, στέλνει ένα 


σήμα


 


διακοπής


 


μέσω του ΛΣ 


στην συσκευή 


δίσκου ζητώντας από τη συσκευή να προσδιορίσει και να ετοιμάσει αυτά τα δεδομένα. 


 


Στη συνέχεια η 


ΚΜΕ μπορεί να


 


ασχολείται με άλλες εργασίες, αντί να περιμένει ένα αρκετά 


μακρύ αλλά και απροσδιόριστο σε διάρκεια χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή θα χρειαστεί η 


συσκευή 


του σκληρού 


δίσκου να φέρει σε πέρας την 


εργασία της αναζήτησης και ανεύρεσης 


των δεδομένων. 


 


Όταν η συ


σκευή δίσκου έχει ετοιμάσει τα δεδομένα που ζήτησε η 


ΚΜΕ


 


στέλνει ένα 


σήμα


 


διακοπής


 


μέσω του ΛΣ 


στην


 


ΚΜΕ ότι 


μπορεί στη συνέχεια να 


«


διαβάσει


»


 


αυτά τα δεδομένα


.
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