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Επειδή η δίοδος είναι πυριτίου, η τάση γόνατος θα είναι Vγ=0,7 V.
To ρεύμα ορθής φοράς δίνεται από τον τύπο:
 , όπου:
 	Vi η τάση της πηγής, 
	Vγ η τάση γόνατος της διόδου,
	R η αντίσταση φόρτου 
	και Rf η αντίσταση ορθής φοράς της διόδου.
Αντικαθιστώντας, θα έχουμε:
[bookmark: _GoBack]  == = 0,01 Α = 10 mA
image1.png




image2.png




