ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
α) Η ροή θερμότητας υπολογίζεται από τη σχέση:
= ⇨  ⇨  = 25kW

β) Από τη σχέση T = t° + 273° μετατρέπουμε τους 60 oC σε κλίμακα Κέλβιν
θ1 = 60 + 273 ⇨ θ1 = 333 Κ

γ) Το πάχος του ελάσματος υπολογίζεται από το νόμο του Fourier:
=  (θ1 – θ2) ⇨ L= (θ1 – θ2) ⇨ 
L=  (333 K – 313 K) ⇨
L=  · 20 K ⇨
L=  ⇨ L= 0.08 m
