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2.2 Πολική τάση είναι η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής όταν η πηγή διαρρέεται από ρεύμα.
2.3 Ηλεκτρεγερτική Δύναμη της πηγής (ΗΕΔ) είναι η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής όταν η πηγή δεν διαρρέεται από ρεύμα.
2.4  Η τιμή 6,3 V είναι η Ηλεκτρεγερτική Δύναμη, αφού είναι η τάση στους πόλους της πηγής με ανοιχτό τον διακόπτη της συσκευής, δηλαδή όταν το κύκλωμα (άρα και η πηγή) δεν διαρρέεται από ρεύμα.
Η τιμή 5,7 V είναι η πολική τάση της πηγής, επειδή η συσκευή είναι σε λειτουργία άρα το κύκλωμα (και η πηγή) διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.

[bookmark: _GoBack]
