ΘΕΜΑ 2
2.1  
γ – β – α – δ. 
Στο α, λογισμικό οδήγησης κάποιας άλλης συσκευής πχ, σαρωτή (scanner).
Στο β ένα άλλο λειτουργικό σύστημα π.χ. Windows.
Στο δ,  για παράδειγμα    σαρωτής.

2.2 
α. Υποδοχές πρότυπου διασύνδεσης ATA/IDE – συσκευές: Σκληροί δίσκοι, Μονάδες οπτικής ανάγνωσης/εγγραφής κ.λπ. HDD, SSD CD/DVD  
β. Υποδοχές πρότυπου διασύνδεσης SATA – όπως στην περίπτωση α
γ. Υποδοχές για αρθρώματα μνήμης RAM, memory slots – συσκευές αρθρώματα μνήμης DDR, DDR2 κ.λπ. 
Το α, γ παράλληλη και το β σειριακή.
Το α, β  στο SouthBridge και το γ στο NorthBridge.
2.3 
Η ύπαρξή των θυρών γραφικών DVI και VGA επάνω στην μητρική πλακέτα μας δείχνει ότι η μητρική πλακέτα ενσωματώνει δυνατότητες υποστήριξης επεξεργασίας γραφικών χωρίς την απαίτηση ξεχωριστής κάρτας επέκτασης με υποστήριξη γραφικών. 
Είναι προτιμότερη η διασύνδεση μέσω της θύρας DVI. Το πλεονέκτημά της DVI είναι ότι δεν υπάρχουν απώλειες ποιότητας σε μετατροπές από αναλογικό σε ψηφιακό σήμα και αντίστροφα, καθώς η ροή πληροφορίας από το κύκλωμα γραφικών του υπολογιστή μέχρι το κύκλωμα οδήγησης των υγρών κρυστάλλων είναι καθαρά ψηφιακή.
