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4.1 

4.2
Από τον πίνακα βρίσκουμε ότι για 20Α θα επιλέξουμε αγωγό διατομής S=2,5mm2 αφού η συγκεκριμένη διατομή αφορά σε ρεύμα με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή τα 20Α.
