ΔΩΜΑΤΙΟ

Δίνεται υπόδειγμα σχεδίου κάτοψης δωματίου. Οι διαστάσεις είναι σε μέτρα. Το πάχος των τοίχων είναι 0,30 μ. Το πάχος της κάσας των υαλοστασίων είναι 0,05 μ Χ 0,10 μ και το πάχος του φύλλου της πόρτας 0,05 μ.
Στην είσοδο υπάρχει σκαλοπάτι με πάτημα 0,30 μ. 

2)Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη  σε Κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. (μονάδες 25)

4)Να σχεδιαστούν με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών, (α) το σύμβολο του Βορρά, (β) ο τίτλος του θέματος «ΔΩΜΑΤΙΟ», (γ) η κλίμακα του σχεδίου «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» σε θέση που ενδείκνυται, δ) το είδος του σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ», (ε) τα ονόματα των χώρων.(μονάδες 25)
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