ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Δίδεται σκαρίφημα κάτοψης εξοχικής κατοικίας. Οι διαστάσεις είναι σε μέτρα. Τα πάχη των εξωτερικών τοίχων είναι 0,30μ. και των εσωτερικών 0,10μ. Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων είναι Κ1=Κ3=Κ4=Κ6=(40Χ40) εκ. και Κ2=Κ5=(60Χ40) εκ. 

2)Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη  σε Κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. Να μην σχεδιαστούν: Τα ονόματα των υποστυλωμάτων, η εικονιζόμενη ντουλάπα, οι αναγραφόμενες διαστάσεις καθώς και ο συμβολισμός των οικοδομικών ανοιγμάτων με τις αναγραφόμενες τιμές τους. (μονάδες 25) 

4)Να σχεδιαστούν με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών, (α) ο τίτλος του θέματος «ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», (β) Τα υποστυλώματα με τη διαγράμμιση οπλισμένου σκυροδέματος, (γ) η κλίμακα του σχεδίου «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» σε θέση που ενδείκνυται, δ) το είδος του σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ», (ε) τα ονόματα των χώρων κατά τη κρίση σας.(μονάδες 25)
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