ΑΠΛΟΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Δίνεται απλός ξυλότυπος θεμελίωσης μικρής εξοχικής κατοικίας, Οι διαστάσεις είναι εξωτερικές και είναι σε μέτρα. Τα στοιχεία των πεδίλων, των συνδετήριων δοκών και του ενδεικτικού οπλισμού αναγράφονται στο σχέδιο.

2) Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη  σε κλίμακα σχεδίασης 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. Να μην σχεδιαστούν οι αναγραφόμενες διαστάσεις. (μονάδες 25) 

4) Να σχεδιαστεί με μολύβι και το κατάλληλο πάχος γραμμής στην κάτοψη, η θέση ενδεικτικής τομής που τέμνει το πέδιλο Θ5. Να σχεδιαστεί η τομή του πεδίλου Θ5, σε κλίμακα 1:20 και θέση της επιλογής σας (μονάδες 25)
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