ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Δίνεται σκαρίφημα κάτοψης μικρής πέτρινης εξοχικής κατοικίας. Η κατοικία αποτελείται από καθιστικό (Δωμάτιο 1), κουζίνα, υπνοδωμάτιο (Δωμάτιο 2), λουτρό και δύο βεράντες. Οι διαστάσεις είναι σε μέτρα. Το πάχος όλων των εξωτερικών τοίχων είναι 0.50μ. και των εσωτερικών τοίχων είναι 0.10μ.

2)Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη  σε Κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. Να μην σχεδιαστούν οι αναγραφόμενες διαστάσεις. (μονάδες 25) 

4)Να σχεδιαστούν με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών, (α) ο τίτλος του θέματος «ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», (β) Το σύμβολο του Βορρά, (γ) η κλίμακα του σχεδίου «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» σε θέση που ενδείκνυται, δ) το είδος του σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ», (ε) τα ονόματα των χώρων. (μονάδες 25)
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