Θέμα 4ο 
Ενδεικτικές Απαντήσεις
Για S = 10 mm2, η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση που διαρρέει τον αγωγό είναι 43 A από τον πίνακα 2.3β για θερμοκρασία περιβάλλοντος θ = 30 οC. Τελικά, προκύπτει η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση:
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