Θέμα 4ο 

Ποια είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη διατομή αγωγών που τροφοδοτούν μια θερμαντική συσκευή και έναν λαμπτήρα; Επιλέξτε από 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2.
Πόσα Α (ampere) θα είναι η κάθε αυτόματη ασφάλεια που συνδέει τα προηγούμενα στοιχεία με τον πίνακα διανομής; Επιλέξτε από 10 Α, 16 Α, 20 Α.
Μονάδες 25

