ΘΕΜΑ 4

1) [bookmark: _Hlk99304043]Μια δίοδος πυριτίου συνδέεται σε ορθή πόλωση με πηγή τάσης E=10V και αντίσταση φόρτου RL=1Ω.
α) Όταν η δίοδος είναι ιδανική (RF=0, UD=0), να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα είναι I.

(Μονάδες 4)
β) Όταν η δίοδος είναι εμπορίου (RF=8.3Ω, UD=0,7V), να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα I.



(Μονάδες 4)
2) 
Μια δίοδος διαρρέεται:
α) από ρεύμα IF = 2Α, όταν είναι ορθά πολωμένη με τάση UD = 2V. Να υπολογιστεί  Η αντίσταση ορθής φοράς RF
(Μονάδες 3)
και
β) από ρεύμα Io = 1Α, όταν είναι ανάστροφα πολωμένη με τάση UD = 50V. Να υπολογιστεί η αντίσταση ανάστροφης φοράς Ro.
(Μονάδες 3)
3) Ένα συντονισμένο κύκλωμα σε συχνότητα f1=100Hz χρησιμοποιεί μια δίοδο varicap με χωρητικότητα C=1F.

α) Αν το κύκλωμα συντονιστεί στη συχνότητα f2=200Hz, να υπολογιστεί η μεταβολή της συχνότητας Δf.
(Μονάδες 5)
[bookmark: _GoBack]β) Για τη μεταβολή της συχνότητας κατά Δf, να υπολογιστεί η μεταβολή της  χωρητικότητας της διόδου varicap ΔC.
(Μονάδες 6)
image1.jpeg




image2.jpeg
Up ==---

£ | 1=





