ΘΕΜΑ 2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
2.1	Οι θεμελιώσεις ανάλογα με το βάθος τους διακρίνονται σε Αβαθείς (μικρό βάθος) και Βαθιές (σε μεγάλα βάθη).
2.2	Η πίεση (τάση) που μπορεί να δεχτεί το έδαφος είναι λίγα kN (=98,1 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο). Είναι, λοιπόν, αναγκαία η διεύρυνση της επιφάνειας των διατομών των θεμελίων, ώστε να μειωθούν οι πιέσεις σε ανεκτά από το έδαφος επίπεδα, ώστε να μην υποχωρήσει (καθιζάνει) από τα φορτία της κατασκευής. 

