ΘΕΜΑ 4
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1 α) 
1-Β, 2-Γ, 3-Δ, 4-Α :
	1
	Λαμπάδες
	Β
	Οι κατακόρυφες παρειές (πλευρικές επιφάνειες) των ανοιγμάτων

	2
	Πρέκι
	Γ
	Το έπανω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος 

	3
	Ποδιά
	Δ
	Ονομάζεται το κάτω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος και το συναντάμε μόνο στα παράθυρα 

	4
	διαζώματα (σενάζ)
	Α
	Γίνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα για να «δέσουν» την κατασκευή




4.2  Επιλέγονται 5 ζητούμενοι κανόνες από τους ακόλουθους:
· Οι πέτρες πρέπει να είναι καθαρές και γερές.
· Οι τοίχοι, τα πατώματα και οι στέγες να είναι καλά στερεωμένα μεταξύ τους.
· Οι τοίχοι του ορόφου να πατούν σε τοίχους του ισογείου.
· Οι εσωτερικοί τοίχοι να συνδέονται καλά με τους εξωτερικούς.
· Οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι το ένα πάνω από το άλλο στους διάφορους
· ορόφους. Να μην είναι κοντά στις γωνίες.
· Τα σενάζ να μη διακόπτονται γύρο από το κτίσμα και να συνεχίζονται απαραίτητα
· και στους εσωτερικούς τοίχους.
· Το πλάτος του σενάζ να είναι ίδιο με το πάχος του τοίχου και το ύψος του όχι
· μικρότερο από 20 cm.
· Τα σενάζ να είναι σωστά οπλισμένα με χάλυβα.
· Οι καμινάδες πρέπει να χτίζονται μαζί με τον τοίχο.
· Η εκσκαφή των θεμελίων πρέπει να γίνεται μέχρι το σκληρό έδαφος, οπωσδήποτε
όμως πρέπει να αφαιρείται η στρώση με τις «φυτικές yαίες» (στρώμα χώματος
μέσου πάχους 50 cm).
