ΘΕΜΑ 4
4.1.  Κατά την διάρκεια της κρούσης το σύστημα θεωρείται μονωμένο και ισχύει η Α.Δ.Ο.:


Μονάδες 7
4.2. Αμέσως μετά την κρούση το συσσωμάτωμα εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση, λόγω της δύναμης του ελατηρίου και της δύναμης αντίστασης που του ασκούνται, όπως φαίνεται στο σχήμα:
[image: ]

Αρχικά υπολογίζουμε το μέτρο της δύναμης αντίστασης:

Εφαρμόζουμε Θ.Μ.Κ.Ε. για το συσσωμάτωμα, από την θέση Φ.Μ. του ελατηρίου όπου έγινε η κρούση έως την θέση που σταματά στιγμιαία. 





Η τιμή  αναφέρεται στη ζητούμενη συσπείρωση του ελατηρίου. 
Η αρνητική τιμή που προκύπτει αντιστοιχεί στην μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου η οποία δεν ζητείται.
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4.3.  Η εξίσωση ταλάντωσης είναι της μορφής : 
Για το πλάτος της ταλάντωσης είναι:  
Επίσης ισχύει:  
Και για την αρχική φάση:                               Για  ,  


και άρα:    
Οπότε η ζητούμενη εξίσωση ταλάντωσης θα είναι: 

[bookmark: _GoBack]Η σχέση της συνισταμένης δύναμης στον ταλαντωτή με την απομάκρυνση είναι:
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