[bookmark: _Hlk96189758]Θέμα 4ο 
[bookmark: _Hlk98095746][bookmark: _Hlk98095692][bookmark: _Hlk98093391][bookmark: _Hlk98095767][bookmark: _Hlk98095705]Ένας τοίχος έχει πάχος δ = 10 cm και εμβαδό Α = 20 m2. Εάν η θερμοκρασία στην εσωτερική πλευρά του τοίχου ισούται με θ1 = 25 οC, η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι θ2 =10 οC και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού ισούται k =  , να υπολογίσετε:
[bookmark: _Hlk107944659]α) την παροχή θερμότητας   που διέρχεται μέσα από τον τοίχο.
 Μονάδες  15
β) την θερμότητα Q που διέρχεται μέσα από τον τοίχο σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας.
Μονάδες  10

