ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Θέμα 2ο
2.1 
α. Σωστό
β. Σωστό
γ. Λάθος
δ. Λάθος
Αιτιολόγηση δ. Ο βαθμός απόδοσης θερμικής μηχανής ορίζεται το πηλίκο του ωφέλιμου έργου της μηχανής προς την ενέργεια που καταναλώνει η μηχανή. Το ωφέλιμο έργο είναι το W, ενώ η ενέργεια που καταναλώνεται είναι η θερμότητα που προσδίδεται στο εργαζόμενο μέσο, δηλαδή η Q1. Κατά συνέπεια ο βαθμός απόδοσης η μιας θερμικής μηχανής ισούται με: . Όμως από τον ενεργειακό ισολογισμό για θερμική μηχανή έχουμε: Q1=W+Q2. Σύμφωνα με αυτό, το έργο W είναι πάντοτε μικρότερο από την προσφερόμενη θερμότητα Q1, δηλαδή W< Q1. Επομένως, ο βαθμός απόδοσης μιας θερμικής μηχανής είναι ένας αριθμός μικρότερος από τη μονάδα, η<1.

2.2 
1 - θερμική
2 - έργο
3 - χαμηλότερης
