Θέμα 4o
Σε μια κλιματιστική μονάδα ο αέρας εισέρχεται με θερμοκρασία tdb1 = 28 oC και σχετική υγρασία φ1 = 60 % (σημείο 1) και εξέρχεται με ενθαλπία h2 = 45 kJ/kg και ειδική υγρασία W2 = 9,5 g/kg. Η παροχή του αέρα της κλιματιστικής μονάδας είναι Q = 305 L/s. Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη να υπολογίσετε:
α) Την ενθαλπία h, τον ειδικό όγκο v  και την ειδική υγρασία W στο σημείο 1. (Μονάδες 9)
β) Την παροχή μάζας αέρα w. (Μονάδες 4)
γ) Το ολικό ψυκτικό φορτίο της κλιματιστικής μονάδας qT. (Μονάδες 6)
δ) Την ποσότητα του νερού που συμπυκνώνεται ανά ώρα.(Μονάδες 6)
Μονάδες 25
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