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α. Η μεταβολή γίνεται σε κύλινδρο σταθερού όγκου, οπότε είναι ισόογκη. Επομένως σε ένα διάγραμμα P-V θα σχεδιαστεί ως εξής:
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β. Μετατρέπουμε την αρχική και τελική θερμοκρασία σε τιμές Kelvin σύμφωνα με τη σχέση T = t° + 273°:
T1 = 47 + 273 = 320 K
T2 = 527 + 273 = 800 Κ

γ. Επειδή η μεταβολή είναι ισόογκη, η τελική πίεση P2 θα υπολογιστεί από την εξής σχέση:


δ. Η μεταβολή είναι ισόογκη, επομένως το έργο που αντάλλαξε το αέριο με το περιβάλλον είναι μηδενικό: W = 0 KJ. Άρα από το 1ο Θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει:
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