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4.1 α.1.γεωγραφικός, χωροταξικός και πολεοδομικός προσδιορισμός του οικισμού, τμήματος οικισμού ή μνημειακού συνόλου
2.ιστορική, εξελικτική διερεύνηση
3.οπτική, φωτογραφική και σχεδιαστική προσέγγιση
4. κτιριακό δυναμικό του οικισμού
5. λεπτομερής τεκμηρίωση αξιόλογων παραδοσιακών κτισμάτων ή μνημείων
6. πληθυσμιακά, δημογραφικά χαρακτηριστικά του οικισμού
7. οικονομικές δραστηριότητες, χρήσεις γης
8. κοινωνικός εξοπλισμός, υπηρεσίες, υποδομές
9. απόψεις και στάση του τοπικού πληθυσμού στο πρόβλημα της προστασίας
β. Συνιστά την τοποθέτηση κατάλληλων κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων και εγκατάσταση αντικλεπτικού συστήματος. Βασική προϋπόθεση αποτελεί και προσωπική ευαισθησία και η ενημέρωση τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζόμενων σε αυτούς τους χώρους.
γ1. Στις περιπτώσεις μνημείων υψηλής αξιολογικής κλίμακας προτείνεται μελετημένη θεμελίωση - αντισεισμική προστασία και στην εγκατάσταση αντικεραυνικού συστήματος, τα οποία θα παρεμποδίσουν τη μερική ή την ολική καταστροφή τους σε ενδεχόμενους μελλοντικούς τέτοιους κινδύνους.
γ2. Στις περιπτώσεις μουσειακών ή αποθηκευτικών χώρων που φιλοξενούν έργα πολιτιστικής κληρονομιάς συνίσταται στον κατάλληλο τρόπο τοποθέτησης και στήριξης των πολιτιστικών αγαθών. Εξάλλου, για την αποφυγή ενδεχόμενης πυρκαγιάς θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών πλησίον των αντικειμένων, ενώ οι χώροι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σύστημα πυρανίχνευσης και αντιμετώπισης ενδεχόμενης φωτιάς. Σε ότι αφορά την κτιριακή υποδομή των μουσειακών ή αποθηκευτικών χώρου θα πρέπει να υπάρχει αλεξικέραυνο, να είναι εφοδιασμένη με σύστημα αποστράγγισης και τέλος, να εκπληρώνει τις κατάλληλες αντισεισμικές προδιαγραφές.


