ΘΕΜΑ 2 
2.1   
B-1,   Γ-2,  Δ-2
2.2  
Η Υπηρεσία χωρίς επιβεβαίωση και χωρίς σύνδεση (UnAcknowledged con-nectionless service) προσφέρει τη μικρότερη καθυστέρηση στην επικοινωνία των σταθμών εργασίας επειδή δεν εγκαθίσταται προκαταβολικά σύνδεση μεταξύ των δύο σταθμών και ένας σταθμός εργασίας στέλνει πλαίσια στο σταθμό εργασίας του προορισμού χωρίς να περιμένει επιβεβαίωση λήψης. Επίσης δεν γίνεται  επανάκτηση λανθασμένων δεδομένων, αυτή την λειτουργία την αναλαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα.
2.3  
1-UTP, 2-STP, 3-θωρακισμένο, 4-δύο, 5-ζεύγη.
 

