ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
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2.1 
Πλαίσιο (frame) - Σύνδεσης Δεδομένων
Τμήμα TCP (TCP segment) - Μεταφοράς
IP Αυτοδύναμο Πακέτο (IP datagram) - Δικτύου
Πακέτο UDP (UDP datagram) - Μεταφοράς

2.2 
Α.
	Αποστολέας ο Η/Υ (Πελάτης) 
	Αποστολέας ο DHCP Εξυπηρετητής (Server)

	1. DHCP DISCOVER
3. DHCP REQUEST 
6. DHCP DECLINE
	2. DHCP OFFER 
[bookmark: _GoBack]4. DHCP ΝAK 
5. DHCP ACK



Β.
Tα δύο μηνύματα που αποστέλλονται ως αρνητική απάντηση είναι τα DHCP NAK και DHCP DECLINE.
Όταν μετά από ένα αίτημα DHCP REQUEST, ο διακομιστής δεν επαληθεύσει ως σωστές τις ζητηθείσες ρυθμίσεις, απαντά αρνητικά με DHCP NAK.
Όταν μετά από μια προσφορά DHCP OFFER, ο πελάτης διαπιστώσει ότι οι ρυθμίσεις που του δόθηκαν είναι σε σύγκρουση με αυτές άλλου υπολογιστή, τις απορρίπτει απαντώντας με DHCP DECLINE. 

