ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Θέμα 4ο
Από τον πίνακα 1 βρίσκουμε ότι η μέση ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία (to) για τη Μυτιλήνη είναι:

Από τον πίνακα 2 βρίσκουμε ότι η συνιστώμενη εσωτερική θερμοκρασία (ti) για ένα κλιμακοστάσιο είναι:

Από τον πίνακα 3 βρίσκουμε ότι η τιμή του ολικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για συνήθη εξωτερικό τοίχο με μόνωση 5 cm είναι:

Ενώ, από τον ίδιο πίνακα βρίσκουμε ότι η τιμή του ολικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για το κούφωμα αλουμινίου με διπλά τζάμια με κενό αέρα είναι:

Η σχέση που μας δίνει τις θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα είναι:

όπου:
q: Οι απώλειες θερμότητας από αγωγιμότητα σε W.
A: η επιφάνεια που περικλείει τον θερμαινόμενο χώρο σε m2. Στη περίπτωσή μας, η επιφάνεια των κουφωμάτων και η καθαρή επιφάνεια του τοίχου, ισούνται με:


U: Ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (U) των επιμέρους υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η επιφάνεια (A), σε W/m2K. Στη περίπτωσή μας ισούται με:


Δt: Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του περιβάλλοντος (to) και του θερμαινόμενου χώρου (ti) σε oC. Στη περίπτωσή μας ισούται με:

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση θα υπολογίσουμε τις θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα του εξωτερικού τοίχου και του κουφώματος:


Τέλος, οι ολικές θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα του εξωτερικού τοίχου και του κουφώματος θα είναι: 

