[bookmark: _Hlk96189758]Θέμα 4ο
[bookmark: _GoBack][image: ]Επιφάνεια Α = 15 m2 από ξύλο, ειδικής θερμικής αγωγιμότητας k = 0,17 , έχει πάχος δ = 10 cm (σχήμα 1). Αν η μία πλευρά της επιφάνειας έχει θερμοκρασία θ1 = 27 0C  και η άλλη θ2 = 7 0C, να υπολογίσετε:
[bookmark: _Hlk96031606]α) τις απόλυτες θερμοκρασίες Τ1 και Τ2. (Μονάδες 10)
[bookmark: _Hlk98710034]β) την παροχή θερμότητας Q/t σε Βατ (W) που ρέει από την πλευρά υψηλότερης θερμοκρασίας στην πλευρά χαμηλότερης θερμοκρασίας. (Μονάδες 15)Q
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Μονάδες 25
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