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2.1 
Σωστό: γ

2.2 
Α.
1 - Προοίμιο
[bookmark: _GoBack]2 - SFD –έναρξη πλαισίου
3 - Διεύθυνση MAC Προορισμού
4 - Διεύθυνση MAC Προέλευσης
5 - Τύπος/Μήκος Δεδομένων
6 - Δεδομένα
7 - FCS -  Ακολουθία ελέγχου πλαισίου

Β.
Το πεδίο «Δεδομένα» έχει μεταβλητό μήκος και έχει ελάχιστο μέγεθος τις 46 οκτάδες/bytes και μέγιστο μέγεθoς τις 1500 οκτάδες/bytes, το οποίο είναι και η Μέγιστη Μονάδα Εκπομπής (MTU) του Ethernet II. 
