ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2  
2.1 
A.
1. Κάρτα Δικτύου Ethernet 		- 1ο Φυσικό & 2ο Σύνδεσης Δεδομένων
2. Πρίζες Δικτύου 			- 1ο Φυσικό 
3. Πρόγραμμα Φυλλομετρητής 	- 7ο Εφαρμογής
[bookmark: _GoBack]4. Κάρτα Δικτύου οπτικής ίνας 	- 1ο Φυσικό & 2ο Σύνδεσης Δεδομένων
5. Επαναλήπτης (repeater hub) 	- 1ο Φυσικό 
6. Μεταγωγέας (switching hub) 	- 1ο Φυσικό & 2ο Σύνδεσης Δεδομένων

Β.
Διαφέρουν στο Φυσικό Επίπεδο του μοντέλου OSI, γιατί η ενσύρματη έχει προδιαγραφές διασύνδεσης υλικού καλωδίου UTP και συνδετήρα RJ45, ενώ η ασύρματη έχει προδιαγραφές σύνδεσης του προτύπου Ethernet 802.11 μέσω ασύρματου σημείου πρόσβασης.

2.2 
Σωστές απαντήσεις: β, ε

