Θέμα 2o 
2.1 Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται στην Στήλη Α οι πιθανές αιτίες εμφάνισης σπινθηρισμών στο συλλέκτη ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος ή τήξης των ασφαλειών που τον τροφοδοτούν και στη Στήλη Β ορισμένες από τις επισκευές που πρέπει να γίνουν στον κινητήρα. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη Στήλη Β θα περισσέψει.

	Στήλη Α
	Στήλη Β

	1.  Διακοπή ή βραχυκύκλωμα στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου.
	α. Να ελεγχθούν οι γραμμές και οι βοηθητικές συσκευές του κινητήρα. 

	2.  Φθαρμένος συλλέκτης.
	β. Να γίνει επαλήθευση με μέτρηση της εντάσεως που απορροφάται.  

	3.  Υπερφόρτιση ή όχι σωστή μετάθεση των ψηκτρών από την ουδέτερη ζώνη.
	γ. Να χαλαρωθεί ο ιμάντας και να επισκευασθούν οι ψήκτρες.

	4.  Ο κινητήρας υπερφορτίζεται.
	δ. Ελάττωση του φορτίου ή διόρθωση της μεταθέσεως των ψηκτρών.

	5. Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα τροφοδοτήσεως του κινητήρα.
6. 

	ε. Να επισκευασθεί ο συλλέκτης.

	
	στ. Αποκατάσταση της διακοπής ή νέα περιέλιξη (μερική ή ολική).
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2.2 Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: τάση, σειράς, τυμπάνου, χειροστρόφαλο, ταχύτητα.    
α. Οι δύο παράγοντες που προσδιορίζουν την _______________ (1) περιστροφής ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) που λειτουργεί είναι η _______________ (2) (U) που εφαρμόζεται στα άκρα του τυλίγματος του επαγωγικού του _______________ (3) και η μαγνητική ροή (Φ) των πόλων (που εξαρτάται από την ένταση διεγέρσεως).  
β. Οι χειροκίνητοι ρυθμιστές στροφών των κινητήρων με διέγερση _______________ (4) και των μεγάλων κινητήρων με παράλληλη ή σύνθετη διέγερση, έχουν συνήθως τη μορφή ενός κατακόρυφου κυλινδρικού τυμπάνου, που μπορεί να περιστραφεί με ένα ______________ (5). 
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