ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4o
α. Η φθορά του χιτωνίου μπορεί να οφείλεται σε:
1) Επιλογή ανεπαρκούς υλικού κατασκευής
2) Υπερβολική ψύξη του χιτωνίου.
3) Κακό στρώσιμο του χιτωνίου.
4) Αντικανονικά διάκενα (ανοχές -ελευθερίες) στα ελατήρια του εμβόλου.
5) Παραμόρφωση του χιτωνίου και κακή ευθυγράμμιση εμβόλου, βάκτρου, στροφάλου.
6) Κακό φιλτράρισμα του αέρα στα φίλτρα των στροβιλοϋπερπληρωτών.
7) Κακή καύση ή κακή ποιότητα πετρελαίου.
8) Κακή λίπανση.
9) [bookmark: _GoBack]Ανεπάρκεια λαδιού.
10) Περίσσεια λαδιού.
11) Λανθασμένη επιλογή λαδιού.
12) Ελλειπτική φθορά του χιτωνίου.

β. Τα ξηρά χιτώνια δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το ψυκτικό υγρό. Τοποθετούνται με πίεση μέσα στον περιχιτώνιο θάλαμο του σώματος των κυλίνδρων. Η ψύξη επιτυγχάνεται με αγωγή θερμότητας προς το ψυχόμενο σώμα των κυλίνδρων.
