ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Θέμα 4ο
α. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών των παραθύρων (qπ) προκύπτει από τον τύπο :
qπ = Aπ  U  Δt
όπου : 
Aπ = το συνολικό εμβαδόν παραθύρων.
Επειδή έχουμε 2 παράθυρα στον τοίχο τότε το εμβαδόν των παραθύρων Απ θα είναι:
Απ =2  Απ1 
όπου:
Aπ1 = Εμβαδόν παραθύρου 
Απ1 = 2 m  1 m = 2 m2
Απ =2  Απ1 = 2  2 m2 = 4 m2 
U = 5 W/m2 K επιλέχτηκε από τον πίνακα 1 για παράθυρα κατασκευασμένα από αλουμίνιο με απλά τζάμια.
Δt είναι διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος όποτε 
Δt = (t2 – t1) = 22  - 2  20 
Άρα: 
qπ = Aπ  U  Δt = 4 5  20 = 400 W
β. Υπολογισμός θερμικών απωλειών του τοίχου.
Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών του τοίχου (qτ) προκύπτουν από τον τύπο :
qτ = A  U  Δt
όπου:
Α = το καθαρό εμβαδόν του τοίχου το οποίο προκύπτει αν αφαιρεθεί το εμβαδόν των παραθύρων από το εμβαδόν της συνολικής βορεινής επιφάνειας.
Υπολογίστηκε ότι το εμβαδόν των παραθύρων είναι: 
Απ = 4 m2
Το εμβαδόν τοίχου και παραθύρων συνολικά είναι: 
Ατ = 8 m  3 m = 24 m2
Το εμβαδόν του τοίχου για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών είναι:
Α = Ατ - Απ = 24 m2 - 4 m2 = 20 m2
U = 0,58 W/m2 K επιλέχτηκε από τον πίνακα 1, για συνήθη εξωτερικό τοίχο με μόνωση 5 cm.
Δt είναι διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.
Οπότε : 
Δt = (t2 – t1) = 22  - 2  20 
Οι θερμικές απώλειες του τοίχου είναι:
qτ = A  U  Δt = 20  0,58 20 = 232 W
γ. Oι συνολικές θερμικές απώλειες της επιφάνειας τοίχου και παραθύρων q προκύπτουν αν προστεθούν οι θερμικές απώλειες του τοίχου καθώς και οι θερμικές απώλειες των παραθύρων.
Οπότε: 
q = qπ + qτ = 400 W + 232 W = 632 W

