Θέμα 4ο 
Μία θερμική μηχανή που ακολουθεί τον κύκλο του Carnot, λειτουργεί ανάμεσα στις θερμοκρασίες Τ1 (υψηλή) και Τ2 = 86 °F (χαμηλή). Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μηχανής είναι nθ = 0,7.
4.1 Να μετατρέψετε τη θερμοκρασία Τ2 σε κλίμακα Κέλβιν.
Μονάδες 12
4.2 Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία Τ1 σε βαθμούς Κελσίου.
Μονάδες 13



