Θέμα 4ο
Σε μια ψυκτική εγκατάσταση, μετρήσαμε την πίεση στην έξοδο του συμπιεστή ίση με 11 atm. Ο λόγος συμπίεσης του συμπιεστή της εγκατάστασης είναι CR = 5.
Να υπολογιστεί:
α) Η απόλυτη πίεση κατάθλιψης Pκατ. (Μονάδες 5)
β) Η απόλυτη πίεση αναρρόφησης Pαν. (Μονάδες 15)
γ) Η πίεση που θα μετρήσουμε στην είσοδο του συμπιεστή. (Μονάδες 5)
Να θεωρηθεί ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με 1 atm.
Μονάδες 25
