Ενδεικτική απάντηση
[bookmark: _GoBack]α. Η ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας κοπής του χλοοτάπητα εξαρτάται από τις χλοοκοπτικές μηχανές που χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, από το ύψος κουρέματος, από την κατάλληλη συχνότητα και τον τρόπο εφαρμογής του, ανάλογα με την εποχή (καλοκαίρι συχνά και ψηλά) και το είδος του χλοοτάπητα.
β. Χλοοτάπητες που αποτελούνται από αγρωστώδη που επιβιώνουν σε θερμά και ψυχρά κλίματα (με μεγαλύτερη αντοχή σε ψυχρά κλίματα), όπως τα είδη πόα, φεστούκα, λόλιο (δηλαδή τα φυτά που έχουν τουφωτή ανάπτυξη), κουρεύονται σε ύψος 4-5 cm.
γ. Η συνεχής καταπόνηση ενός χλοοτάπητα από την κίνηση των ανθρώπων και την εργασία της συντήρησης με τη χρήση μηχανημάτων (χλοοκοπτικών κ.λπ.), δημιουργεί προβλήματα συμπίεσης στο έδαφος. Η καλλιεργητική εργασία με την οποία επιδιώκεται η βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους (αύξηση πορώδους, ικανότητα διήθησης) είναι ο αερισμός.

