Θέμα 2ο
Ενδεικτικές Απαντήσεις
2.1 
Να δημιουργήσει από την τάση του δικτύου τροφοδοσίας τις απαραίτητες εσωτερικές τάσεις, που απαιτούνται για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών στοιχείων (τρανζίστορ, ολοκληρωμένα κυκλώματα κ.λπ.) του PLC.
Είναι συνήθως DC 5 V, DC 9V, DC 24 V.
2.2
α) Σωστό.
β) Σωστό.
γ) Σωστό.
δ) Λάθος.
ε) Λάθος.

