Θέμα 2ο
2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1. Σε υπόγεια δίκτυα φυσικού αερίου ή τμήματα αυτών, εγκατεστημένα σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εργασιών εκσκαφής ή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα:
α. χαλυβδοσωλήνες	β. χαλκοσωλήνες	γ. πλαστικοί σωλήνες
2. Σε περίπτωση εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, για εξωτερική διάμετρο χαλκοσωλήνα 100 mm το ελάχιστο πάχος τοιχώματος είναι:
α. 1,5 mm	                          β. 2,0 mm	                  γ. 2,5 mm
3. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου των πολυκατοικιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα:
[bookmark: _GoBack]α. 500 mbar	                          β. 100 mbar	                   γ. 400 mbar
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Όδευση μέσα από τοίχο
)2.2 Στη παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η είσοδος σωλήνωσης αερίου σε κτίριο πάνω από το έδαφος. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.
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