ΘΕΜΑ 2ο
2.1  Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ποιο από τα παρακάτω ανήκει στις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων: 
α. Σύστημα διανομής 400 V / 230V, 50 Hz.
β. Καταναλώσεις φωτισμού και κίνησης 230 V / 400 V.
γ. Εγκαταστάσεις τηλεφώνων και δεδομένων (data).
δ. Τοπικά συστήματα 42 V, 50 Hz.
2. Για τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση χρησιμοποιούμε : 
α. συστοιχία πυκνωτών
β. συστοιχία μπαταριών
γ. συστοιχία συστημάτων UPS
δ. συστοιχία κινητήρων
3. Ο συντελεστής ισχύος (συνφ) σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διατηρείται :
α. Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,85.
β. Μεγαλύτερος του 1.
γ. Μικρότερος του 0,5.
δ. Μεγαλύτερος ή ίσος του 0,5.
4. Ποιο από τα παρακάτω είναι πεδίο του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός μεγάλου κτιρίου (νοσοκομείο) :
α. το πεδίο άφιξης της μέσης τάσης.
β. το πεδίο αναχώρησης για το μετασχηματιστή ισχύος.
γ. το πεδίο αναχώρησης προς δεύτερο γενικό πίνακα μέσης τάσης.
δ. το πεδίο άφιξης από τον αντίστοιχο μετασχηματιστή ισχύος.
5. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ ισχύει για τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) της ηλεκτρικής εγκατάστασης ενός νοσοκομείου :
α. Συνιστούν διάταξη εφεδρικής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
β. Πρέπει να τροφοδοτήσουν τα κρίσιμα φορτία σε μισό δευτερόλεπτο.
γ. Συνήθως αποτελούνται από πετρελαιοκινητήρα και γεννήτρια.
δ. Πρέπει να τροφοδοτήσουν τα φορτία ανάγκης πρώτης προτεραιότητας μέσα 
       σε 15 δευτερόλεπτα.
Μονάδες 15

[bookmark: _GoBack]2.2  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

	ΣΤΗΛΗ Α
	ΣΤΗΛΗ Β

	1
	Μετασχηματιστής Ισχύος
	α
	Προστασία της ανθρώπινης ζωής

	2
	UPS
	β
	Μεγάλο ρεύμα εκκίνησης

	3
	Επιτηρητής τάσης
	γ
	Μ/Σ   20 kV / 0,4 kV

	4
	Κινητήρες Ισχύος
	δ
	Εντολή εκκίνησης των Η/Ζ

	5
	Σύστημα εξίσωσης δυναμικού
	ε
	Οπτικές ίνες 

	
	
	στ
	Τροφοδοσία μέσα σε 0,5 sec 
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