ΘΕΜΑ 4ο
4.1. Στη μετάδοση κίνησης ενός κιβωτίου ταχυτήτων οχήματος με παράλληλους οδοντωτούς τροχούς στην πρώτη ταχύτητα είναι: 
· [bookmark: _Hlk115597712]Αριθμός δοντιών κινητήριου οδοντωτού τροχού z1 = 20
· Αριθμός δοντιών κινούμενου οδοντωτού τροχού z2 = 60
· [bookmark: _Hlk115600281]Ροπή στρέψης κινητήριου άξονα Μ1 = 100 Nm 
· [bookmark: _Hlk115599934]Αριθμός στροφών κινούμενου άξονα n2 = 300 στρ/min
(Επισημαίνεται ότι η σχέση μετάδοσης ορίζεται ως i = n1/n2)
Να υπολογίσετε:
α) Τη σχέση μετάδοσης i. (Μονάδες 5)
[bookmark: _Hlk115599955]β) Τη ροπή στρέψης του κινούμενου άξονα Μ2. (Μονάδες 5)
γ) Τον αριθμό στροφών του κινητήριου άξονα n1. (Μονάδες 5)
Μονάδες 15 

4.2. Ποια είναι η δύναμη ώθησης F που αναπτύσσεται σε έναν κινητήριο τροχό με ακτίνα r = 50 cm αν η ροπή στρέψης του κινητήρα είναι Μt =120 Nm; 
Θεωρείστε ότι η μεταφορά κίνησης γίνεται χωρίς απώλειες.
Μονάδες 10
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