Θέμα 2ο
2.1. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας είναι: 
α.  η βασική μονάδα του PLC
β.   υπεύθυνη για τη λειτουργία του αυτοματισμού	
[bookmark: _Hlk119236076]γ.  ένας μικροϋπολογιστής	
δ.  όλα τα παραπάνω								Μονάδες: 5

2.2. Κάθε σύστημα PLC καταλήγει πάντα σε ακροδέκτες (κλέμες) που ανήκουν : 
[bookmark: _Hlk119416521]α.  στις μονάδες εισόδων και εξόδων
β.   στη κεντρική μονάδα επεξεργασίας	
γ.  στην κεντρική μονάδα τροφοδοσίας	
δ.  σε κανένα από τα παραπάνω						Μονάδες: 5

2.3. Στους ακροδέκτες εισόδων καταλήγουν οι αγωγοί που έρχονται από : 
[bookmark: _Hlk119416561]α.  αισθητήρες
β.   πηνία ηλεκτρονόμων ισχύος	
γ.  ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες	
δ.  λυχνίες ένδειξης								Μονάδες: 5
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2.4. Στους ακροδέκτες εξόδων καταλήγουν οι αγωγοί που τροφοδοτούν : 
α.  αισθητήρες
[bookmark: _Hlk119416585]β.   πηνία ηλεκτρονόμων ισχύος	
γ.  διακόπτες	
δ.  μπουτόν									Μονάδες: 5

2.5. Εξωτερικά σε μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας συνήθως υπάρχουν : 
α.  Θέση σύνδεσης της συσκευής προγραμματισμού
β.   Θέση σύνδεσης επεκτάσεων	
γ.  Λυχνίες ένδειξης	
δ.  όλα τα παραπάνω								Μονάδες: 5
