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ΘΕΜΑ 4Ο
α. Οι πιθανές αιτίες ολίσθησης του συμπλέκτη με διάφραγμα είναι:
· Υπερβολική φθορά ή γυαλάδα στην επένδυση τριβής (θερμουίτ) του δίσκου
· Παρουσία λιπαντικού στο συμπλέκτη, είτε λόγω φθαρμένου τριβέα ή τσιμούχας του τελευταίου εδράνου της βάσης, είτε υπερβολικά γεμάτου με λιπαντικά κιβωτίου ταχυτήτων.
· [bookmark: _Hlk121477734]Εξασθένηση των αγκίστρων του διαφράγματος (χτενιού)
· Κατεστραμμένη πλάκα πίεσης
· Κακή ευθυγράμμιση του πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων

β. Οι πιθανές αιτίες κακής αποσύμπλεξης είναι:
· Σπασμένα κομμάτια  θερμουίτ που βρίσκονται μεταξύ σφονδύλου και δίσκου
· Στρεβλωμένη πλάκα πίεσης ή στρεβλωμένος δίσκος ή στρεβλωμένος πρωτεύων άξονας στο σημείο στήριξής του επί του σφονδύλου.
· Εξασθένηση των αγκίστρων του διαφράγματος (χτενιού)
· Μη ελεύθερη ολίσθηση της πλήμνης του δίσκου τριβής (καρέ) επάνω στις αυλακώσεις του άξονα του συμπλέκτη.

