Ενδεικτική απάντηση
2.1  
α. Η απόδοση της μηχανοκίνητης χλοοκοπτικής μηχανής κυλινδρικού τύπου εξαρτάται από το είδος του χλοοτάπητα, την κλίση και το είδος του εδάφους.
β. Η μηχανοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή κυλινδρικού τύπου περιορίστηκε σε χώρους με πολύ ειδικές απαιτήσεις (γκολφ, γήπεδα υψηλών προδιαγραφών) λόγω του μεγάλου όγκου της και της δύσκολης χρήσης της.
2.2
α.
Εικόνα Α: Χειροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή.
Εικόνα Β: Μηχανοκίνητη περιστροφική χλοοκοπτική μηχανή.
[bookmark: _GoBack]β. Οι μηχανοκίνητες περιστροφικές χλοοκοπτικές μηχανές είναι πολύ διαδεδομένες, λόγω του ότι είναι εύχρηστες (μικρού όγκου, χαμηλού βάρους) και μπορούν να κουρέψουν όλων των ειδών τους χλοοτάπητες ανεξαρτήτως ύψους και είδους. 



