[bookmark: _Hlk96189758]Θέμα 4ο 
Σε μία ψυκτική μηχανή, η απορριπτόμενη θερμική ισχύς ισούται με 60 kW και η ισχύς του συμπιεστή με 27,2 PS. Nα υπολογίσετε:
α) Tην ισχύ του συμπιεστή σε KW. (Μονάδες 5)
Δίνεται ότι 1kW = 1.36 PS
[bookmark: _Hlk122274566]β Την ψυκτική ισχύ της μηχανής.(Μονάδες 10)
[bookmark: _Hlk119577959]γ) Τον συντελεστή συμπεριφοράς COP.(Μονάδες 10)
Μονάδες 25


