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α. Η αυξομείωση του καυσίμου θα διαπιστωθεί με το μανόμετρο, το οποίο τοποθετούμε στην αντλία πετρελαίου.
β. Για να βρούμε τα αίτια του προβλήματος θα πρέπει να γίνει ο παρακάτω έλεγχος:
· Για βρώμικο φίλτρο αντλίας ή μπεκ.
· Για κακή λειτουργία ή βρωμιά στη βαλβίδα αντεπιστροφής.
· Για κακή περιστροφή αντλίας.
· Για βρώμικη ή ελαττωματική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα.

[bookmark: _GoBack]4.2. Κατά το χειρισμό ενός καινούργιου μπεκ καυσίμου, από τη συσκευασία έως τη τοποθέτησή του, θα πρέπει να προσέχουμε:
· Να είναι πάντα μέσα στη συσκευασία του.
· Να μην πιάνουμε με βρώμικα χέρια το ακροφύσιο του μπεκ.
· Να μη μεταφέρουμε το μπεκ χωρίς συσκευασία μέσα στις τσέπες ή στην εργαλειοθήκη.
