ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      
Θέμα 4ο              
[bookmark: _Hlk121995294][bookmark: _GoBack]4.1. Όλες οι πιθανές αιτίες και οι τρόποι επιδιόρθωσης όταν ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν, είναι:
	ΒΛΑΒΕΣ
	ΑΙΤΙΑ
	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

	Ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν
	1. Ο θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοστάτης του καυστήρα είναι ρυθμισμένος πολύ χαμηλά.
2. Καμένη ασφάλεια.
3. Κομμένα ή αποσυνδεδεμένα καλώδια.
4. Πρόβλημα στον αυτοματισμό. 
	1. Ανυψώστε το θερμοστάτη.
2. Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν καεί ξανά, ελέγξτε για βραχυκύκλωμα.
3. Επανασυνδέστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο.
4. Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τον.



4.2. Όταν ο λέβητας καπνίζει και υπάρχουν κατάλοιπα πετρελαίου στον φλογοθάλαμο τα αίτια και η επιδιόρθωση είναι:
	ΒΛΑΒΕΣ
	ΑΙΤΙΑ
	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ

	Κάπνισμα λέβητα και κατάλοιπα πετρελαίου στο φλογοθάλαμο
	1. Κακό σφίξιμο μπεκ ή κακή στεγανοποίηση.
	1. Καλό σφίξιμο και στεγανοποίηση με τεφλόν.



