ΘΕΜΑ 4ο 
Κινητήρας παράλληλης διέγερσης 220V  όταν εργάζεται με πλήρες φορτίο η ένταση του ρεύματος τυμπάνου είναι 20Α. Αν η αντίσταση του τυλίγματος δρομέα είναι 1Ω, να βρεθούν: 
4.1 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα όταν λειτουργεί με πλήρες φορτίο.
Μονάδες 10
4.2 Η ισχύς στον δρομέα σε KW και σε HP. 
Μονάδες 15
