ΘΕΜΑ 4ο 
Κινητήρας παράλληλης διέγερσης 230V  λειτουργεί με ένταση ρεύματος τυμπάνου 30Α και εμφανίζει αντίσταση  τυλίγματος τυμπάνου 1Ω. Αν αυξηθεί το φορτίο του και η ένταση του ρεύματος τυμπάνου γίνει 60Α να βρεθούν: 
4.1 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα για ένταση ρεύματος τυμπάνου 30Α.
Μονάδες 9
4.2 Η ΑΗΕΔ του κινητήρα για ένταση ρεύματος τυμπάνου 60Α. 
Μονάδες 9
4.3 Η ισχύς του κινητήρα αν λειτουργεί με το αρχικό φορτίο.
Μονάδες 3,5
4.4 Η ισχύς του κινητήρα όταν αυξάνεται το φορτίο. 
Μονάδες 3,5

