ΘΕΜΑ 4ο 
Κινητήρας παράλληλης διέγερσης 220V  λειτουργεί με ταχύτητα 1000rpm, ένταση ρεύματος τυμπάνου 40Α και εμφανίζει αντίσταση  τυλίγματος τυμπάνου 0,5Ω. Ο κινητήρας κινεί μηχάνημα που απαιτεί το ½ της αρχικής ροπής του κινητήρα. Να βρεθούν:
4.1 Η εκατοστιαία μεταβολή της ΑΗΕΔ του κινητήρα.
Μονάδες 12,5
4.2 Η εκατοστιαία μεταβολή της ταχύτητας του κινητήρα. 
Μονάδες 12,5

